código errores

P0016 - CIGÜEÑAL / DESALINEACIÓN DISTRIBUCION DE LEVAS
P0030 -1 / 1 02 calentador del sensor RELAY MAL FUNCIONAMIENTO
P0036 -1 / 1 02 calentador del sensor RELAY MAL FUNCIONAMIENTO
TEMPERATURA DEL P0071 - AIRE AMBIENTE SENSOR DE RENDIMIENTO
TEMPERATURA P0072 - AMBIENTE sensor de aire circuito de baja
FERROCARRIL P0088 - DE COMBUSTIBLE señal de la presión está por encima de límite máximo de
SENSOR P0101 - MAF RENDIMIENTO
P0102 - MAF FRECUENCIA SENSOR DE BAJA
SENSOR P0103 - MAF ALTA FRECUENCIA
PRESIÓN P0106 - BAROMÉTRICA FUERA DE RANGO
TENSIÓN P0107 -MAP SENSOR DE MUY BAJA
TENSIÓN P0108 -MAP SENSOR DE MUY ALTA
P0111 - ENTRADA DE RENDIMIENTO DE AIRE TEMP
TEMP P0112 - DE ENTRADA DE AIRE SENSOR Tensión demasiado baja
TEMP P0113 - DE ENTRADA DE AIRE SENSOR tensión demasiado alta
P0116 - MOTOR DE TEMPERATURA DEL REFRIGERANTE circuito del sensor
RENDIMIENTO
TEMPERATURA DE REFRIGERANTE P0117 - MOTOR (TEC ) SENSOR
Tensión demasiado baja
P0118 - MOTOR temperatura del refrigerante ( ECT) SENSOR
Tensión demasiado alta
Sensor de voltaje P0121 -TP NO ESTÁ DE ACUERDO CON MAPAS
POSICIÓN P0122 - Sensor de Tensión demasiado baja
POSICIÓN P0123 - Sensor de tensión demasiado alta
Temperatura del refrigerante P0125 - INSUFICIENTES PARA circuito cerrado
Control de combustible
RACIONALIDAD P0128 - TERMOSTATO
P0130 -1 / 1 02 calentador del sensor RELAY MAL FUNCIONAMIENTO
P0131 -O2 SENSOR 01.01 VOLTAJE CIRCUITO DE MUY BAJO
P0132 -O2 SENSOR 1.1 VOLTAJE CIRCUITO MUY ALTO
P0133 -O2 SENSOR 1.1 RESPUESTA LENTA
P0134 -02 Sendor 1.1 ESTANCIAS EN EL CENTRO
P0135 -O2 SENSOR 1.1 RENDIMIENTO CALENTADOR
P0136 -O2 SENSOR 01.02 MAL FUNCIONAMIENTO DEL CIRCUITO DE ESTUFA
P0137 -O2 SENSOR medio circuito de baja
P0138 -O2 SENSOR 01.02 CIRCUITO DE ALTA
P0139 -O2 SENSOR 2.1 RESPUESTA LENTA
P0140 -02 SENSOR 2.1 ESTANCIAS EN EL CENTRO
P0141 -02 SENSOR medio RELAY
P0143 -02 SENSOR 1.3 cortocircuito a tierra
P0144 -02 SENSOR 1.3 CORTOCIRCUITO A TENSIÓN
P0145 -02 SENSOR 1.3 RESPUESTA LENTA
P0146 -02 SENSOR 1.3 ESTANCIAS EN EL CENTRO
P0147 -02 SENSOR 1.3 fallo del calentador
P0148 - DE COMBUSTIBLE ERROR DE ENTREGA
P0151 -O2 SENSOR 02.01 CIRCUITO DE BAJA
P0152 -O2 SENSOR 02.01 CIRCUITO DE ALTA
P0153 -O2 SENSOR 1.2 RESPUESTA LENTA
P0154 -O2 SENSOR 1.2 ESTANCIAS EN EL CENTRO
P0155 -O2 SENSOR 1.2 RENDIMIENTO CALENTADOR
P0157 -O2 SENSOR 02.02 VOLTAJE CIRCUITO DE MUY BAJO
P0158 -O2 SENSOR 2.2 VOLTAJE CIRCUITO MUY ALTO
P0159 -O2 SENSOR 2.2 RESPUESTA LENTA
P0160 -O2 SENSOR 2.2 ESTANCIAS EN EL CENTRO
P0161 -O2 SENSOR 2.2 RENDIMIENTO CALENTADOR
P0168 - Disminución del rendimiento del motor debido a ALTA
BOMBA DE INYECCIÓN DE COMBUSTIBLE DE TEMPERATURA
P0169 - AGUA EN EL COMBUSTIBLE ( WIF ) LUZ DE MUCHO TIEMPO
P0171 - SISTEMA DE COMBUSTIBLE 1.1 LEAN
P0172 - SISTEMA DE COMBUSTIBLE 1 / RICO 1
P0174 - SISTEMA DE COMBUSTIBLE 2 / LEAN 1
P0175 - SISTEMA DE COMBUSTIBLE 2 / RICO 1
P0176 - PÉRDIDA DE SEÑAL FLEX DE CALIBRACIÓN FUEL
P0177 - AGUA EN EL COMBUSTIBLE
P0178 - AGUA EN EL COMBUSTIBLE DEL SENSOR DE VOLTAJE MUY BAJO
COMBUSTIBLE P0178 -FLEX SENSOR DE VOLTAJE MUY BAJO
TEMP P0180 - GNC sensor de voltaje NO
P0181 - DE COMBUSTIBLE BOMBA DE INYECCIÓN fallo de la bomba
TEMP P0182 - GNC SENSOR DE VOLTAJE MUY BAJO
TEMP P0183 - GNC SENSOR tensión demasiado alta
PRESIÓN P0192 - rail SENSOR DE VOLTAJE MUY BAJO
PRESIÓN P0193 - rail SENSOR DE VOLTAJE MUY ALTO
P0201 - INYECTOR # 1 CIRCUITO DE CONTROL
P0202 - INYECTOR # 2 CIRCUITO DE CONTROL
P0203 - INYECTOR # 3 CIRCUITO DE CONTROL
P0204 - INYECTOR # 4 CIRCUITO DE CONTROL
P0205 - INYECTOR # 5 CIRCUITO DE CONTROL
P0206 - INYECTOR # 6 CIRCUITO DE CONTROL
P0207 - DEL INYECTOR DE COMBUSTIBLE 7 CIRCUITO
P0208 - DEL INYECTOR DE COMBUSTIBLE 8 CIRCUITO
P0209 - DEL INYECTOR DE COMBUSTIBLE 9 CIRCUITO
P0210 - DEL INYECTOR DE COMBUSTIBLE 10 CIRCUITO
P0215 - BOMBA DE INYECCIÓN DE CIRCUITO DE CONTROL
P0216 - BOMBA DE INYECTORES NO TIEMPO
P0217 - Disminución del rendimiento del motor debido a MOTOR
SOBRECALENTAMIENTO ESTADO
P0219 - CIGÜEÑAL SENSOR DE POSICIÓN SOBRE LA SEÑAL DE VELOCIDAD
P0220 -APP sensor 2 CIRCUITO
P0221 -APP sensor 2 RENDIMIENTO
P0222 -APP sensor 2 circuito de baja
VALIDACIÓN P0222 - IDLE SEÑALES DE AMBOS BAJA
PULSO P0223 - INYECCIÓN DE ANCHO DE ERROR ( TIEMPO DE SUBIDA DE LARGO )
VALIDACIÓN P0223 - IDLE SEÑALES DE AMBOS altas (más de 5 V)
P0225 -APP sensor 3 CIRCUITO
P0226 -APP sensor 3 EJECUCIÓN DEL CIRCUITO
SENSOR P0227 - APP 2 circuito de baja tensión
P0228 -APP sensor 2 TENSIÓN DE CIRCUITO ALTA
P0230 - TRANSFERENCIA DE BOMBA (LIFT BOMBA ) FUERA DEL CIRCUITO DE GAMA
BOMBA P0231 - DE COMBUSTIBLE VOTO circuito de baja tensión
P0232 - COMBUSTIBLE DE VOLTAJE DE CIERRE DE LA SEÑAL MUY ALTO
P0234 - TURBO ESTADO overboost
P0236 -MAP SENSOR DE MUY ALTO MUY LARGO
TENSIÓN P0237 -MAP SENSOR DE MUY BAJA
TENSIÓN P0238 -MAP SENSOR DE MUY ALTA
ESTADO P0243 - abierto o cortocircuitado DETECTADO EN LA
Sistema de turbocompresión solenoide de control
INYECCIÓN P0251 - BOMBA DE COMBUSTIBLE VOTO VÁLVULA DE COMBUSTIBLE
CIRCUITO
INYECCIÓN P0252 - bomba de gasóleo DE COMBUSTIBLE PEGADO
INYECCIÓN P0253 - BOMBA DE COMBUSTIBLE DEL CIRCUITO DE COMBUSTIBLE VÁLVULA ABIERTO
INYECCIÓN P0254 - BOMBA VÁLVULA DE COMBUSTIBLE EN CURSO DEMASIADO
ALTO
P0263 - CILINDRO un sistema de equilibrio
P0266 - cilindro 2 SISTEMA DE EQUILIBRIO
P0269 - CILINDRO 3 SISTEMA DE EQUILIBRIO
P0272 - CILINDRO 4 SISTEMA DE EQUILIBRIO
P0275 - cilindro 5 SISTEMA DE EQUILIBRIO
P0278 - CILINDROS 6 SISTEMA DE EQUILIBRIO
P0281 - cilindro 7 SISTEMA DE EQUILIBRIO
P0284 - cilindro 8 SISTEMA DE EQUILIBRIO
Fallos de encendido CILINDRO P0300 - MÚLTIPLE
P0301 - cilindro N º 1 de fallos de encendido
P0302 - CILINDRO # 2 fallos de encendido
P0303 - CILINDRO # 3 fallos de encendido
P0304 - CILINDRO # 4 fallos de encendido
P0305 - CILINDRO # 5 fallos de encendido
P0306 - CILINDRO # 6 fallos de encendido
P0307 - CILINDRO # 7 fallos de encendido
P0308 - CILINDRO # 8 fallos de encendido
P0309 - CILINDRO # 9 fallos de encendido
P0310 - CILINDRO # 10 fallos de encendido
P0320 -NO ARRANCAR LA SEÑAL DE REFERENCIA EN PCM
P0325 - KNOCK SENSOR un CIRCUITO .
P0327 - GOLPE DE RUIDO DEL SENSOR DE VOLTAJE DE CANAL DE BAJA
P0330 - KNOCK SENSOR 2 CIRCUITO
P0335 - CIGÜEÑAL CIRCUITO DE SENSOR DE POSICIÓN
POSICIÓN P0336 - CIGÜEÑAL ( CKP ) SENSOR DE SEÑAL
POSICIÓN P0337 - CIGÜEÑAL ( CKP ) SENSOR DE VOLTAJE MUY BAJO
POSICIÓN P0338 - CIGÜEÑAL ( CKP ) SENSOR DE VOLTAJE MUY ALTO
POSICIÓN P0339 - DEL CIGÜEÑAL SENSOR INTERMITENTE
POSICIÓN P0340 árbol de levas ( CMP ) LOST
POSICIÓN P0341 árbol de levas ( CMP ) SENSOR DE SEÑAL
TENSIÓN P0342 -ESS SUMINISTRO DE BAJA
TENSIÓN P0343 -ESS SUMINISTRO DE ALTA
BOBINA P0350 - DE ENCENDIDO EMPATADOS demasiada corriente
P0351 - BOBINA DE ENCENDIDO # 1 CIRCUITO DE PRIMARIA
P0352 - BOBINA DE ENCENDIDO # 2 CIRCUITO DE PRIMARIA
P0353 - BOBINA DE ENCENDIDO # 3 CIRCUITO DE PRIMARIA
P0354 - BOBINA DE ENCENDIDO # 4 CIRCUITO DE PRIMARIA
P0355 - BOBINA DE ENCENDIDO # 5 CIRCUITO DE PRIMARIA
P0356 , BOBINA DE ENCENDIDO # 6 CIRCUITO DE PRIMARIA
P0357 - BOBINA DE ENCENDIDO # 7 CIRCUITO DE PRIMARIA
P0358 - BOBINA DE ENCENDIDO # 8 CIRCUITO DE PRIMARIA
INYECCIÓN DE P0370 - LA BOMBA DE COMBUSTIBLE sensor de velocidad / POSICIÓN
SEÑAL PÉRDIDA DE
AIR P0380 - ENTRADA CALENTADOR RELAY NO.1 CIRCUITO DE CONTROL
P0380 -GLOW EJECUCIÓN PLUG DEL CIRCUITO
P0381 - ESPERA PARA EMPEZAR NO FUNCIONA LA LÁMPARA
AIR P0382 - ENTRADA CALENTADOR RELAY NO.2 CIRCUITO DE CONTROL
VOLTAJE SENSOR DE SUMINISTRO DE P0387 - CKP DEMASIADO BAJA
SENSOR P0388 - CKP Tensión de alimentación demasiado ALTA
P0400 de escape de recirculación de gases de escape (EGR ) FLUJO
MAL FUNCIONAMIENTO
SISTEMA P0401 - EGR RENDIMIENTO
CIRCUITO DE SOLENOIDE P0403 - EGR
P0404 - EGR RACIONALIDAD SENSOR DE POSICIÓN ABIERTA
P0405 - EGR CIRCUITO DE SENSOR DE POSICIÓN DE BAJA
P0406 - EGR CIRCUITO DE SENSOR DE POSICIÓN DE ALTA
P0410 - SISTEMA DE AIRE
AIR P0412 - SECUNDARIA DEL CIRCUITO SOLENOIDE
P0420 -1 / 1 EFICIENCIA DE CATALIZADOR
P0430 -1 / 2 EFICIENCIA DE CATALIZADOR
P0432 -1 / 2 EFICIENCIA DE CATALIZADOR
EVAP P0440 GENERAL FALLA DEL SISTEMA
P0441 - EVAP flujo de purga MONITOR
P0442 - EVAP MONITOR DE FUGAS DE MEDIANO (0.040 ) FUGA DETECTADO
P0443 - EVAP CIRCUITO DE PURGA SOLENOIDE
P0446 - EVAP DE EMISIÓN DE VENTILACIÓN funcionamiento de la válvula
P0452 - EVAP PRESIÓN DE EMISIÓN DE CIRCUITO DEL SENSOR DE BAJA
TENSIÓN
P0453 - EVAP PRESIÓN DE EMISIÓN DE CIRCUITO DEL SENSOR DE ALTA
TENSIÓN
FUGA P0455 - EVAP FUGA gran monitor DETECTA
FUGA P0456 - EVAP pequeño monitor (0.020 ) FUGA DETECTADO
P0460 - COMBUSTIBLE NIVEL DE UNIDAD DE ENVIO SIN CAMBIOS POR MILES
P0461 - COMBUSTIBLE NIVEL DE UNIDAD SIN CAMBIOS EN EL TIEMPO
UNIDAD P0462 - COMBUSTIBLE NIVEL DE ORIGEN VOLTIOS DEMASIADO BAJA
TENSIÓN P0463 - ALTA DETECTADO EN EL NIVEL DE COMBUSTIBLE
SENSOR
CIRCUITO DE SOLENOIDE P0475 -EPR
P0477 - DE ESCAPE RELÉ DE CONTROL DE PRESIÓN BAJA
P0478 - DE ESCAPE RELÉ DE CONTROL DE PRESIÓN ALTA
VENTILADOR P0480 - DE ENFRIAMIENTO 1 CONTROL DEL CIRCUITO ABIERTO ( baja velocidad de ventilador )
P0483 - VELOCIDAD DEL VENTILADOR
P0500 -NO VELOCIDAD DEL VEHÍCULO SENSOR DE DE SEÑAL
P0501 - rendimiento del vehículo SENSOR DE VELOCIDAD
P0505 - IDLE AIR CIRCUITOS CONTROL DE DE MOTOR
RENDIMIENTO DE VELOCIDAD P0506 - IDLE BAJAS DE EXCLUIDOS
VELOCIDAD P0507 - IDLE RENDIMIENTO SUPERIOR DE EXCLUIDOS
ESTADO P0508 - UNDERCURRENT DETECTADO EN LINEAL
AIR IDLE CONTROL DE MOTOR DE VOTO SENTIDO DEL CIRCUITO
P0509 - MÁS DE ESTADO ACTUAL SE HA DETECTADO EN LINEAL
AIR IDLE CONTROL DE MOTOR DE VOTO SENTIDO DEL CIRCUITO
P0514 -BAT RACIONALIDAD SENSOR DE TEMPERATURA
P0516 - BATERÍA DE CIRCUITO DEL SENSOR DE TEMPERATURA BAJA
P0517 - batería del circuito sensor de alta temperatura
P0520 - MOTOR DE PRESIÓN DE ACEITE DEL CIRCUITO DEL SENSOR
PRESIÓN P0521 - DE ACEITE DEL MOTOR SENSOR DE RENDIMIENTO
P0522 - ACEITE DE CIRCUITO DE BAJA PRESIÓN
P0523 - ACEITE DE CIRCUITO DE ALTA PRESIÓN
PRESIÓN P0524 - DE ACEITE DEMASIADO BAJA
P0532 A / PRESION C SENSOR DE BAJA DE CIRCUITO
P0533 A / DE PRESIÓN C DEL CIRCUITO DEL SENSOR DE ALTA
TENSIÓN P0541 - BAJO DE LA RELAY ESTUFA # 1 ENTRADA DE AIRE
TENSIÓN P0542 - ALTO DE LA RELAY ESTUFA # 1 ENTRADA DE AIRE
P0545 A / EMBRAGUE C RELAY CIRCUITO
P0551 potencia PRESIÓN DE DIRECCIÓN Fallo del detector
P0560 - SISTEMA DE VOLTAJE
VOLTAJE SISTEMA DE P0562 - DE CARGA DEMASIADO BAJA
VOLTAJE SISTEMA DE P0563 - DE CARGA DEMASIADO BAJA
P0567 - CRUCERO REANUDAR DEL CIRCUITO DE
P0568 - CRUCERO DEL CIRCUITO DE JUEGO
FRENO P0571 - CRUISE SWITCH 1 RENDIMIENTO
P0572 - FRENO SWITCH 1 BAJA
P0573 - FRENO SWITCH un ALTO
P0575 - CRUCERO Fallo del detector ( corto)
P0577 - CRUCERO Fallo del detector (OPEN )
CONTROL DE P0579 - VELOCIDAD SWITCH 1 RENDIMIENTO ( 5.7L )
TENSIÓN P0580 - BAJA DETECTADO EN EL CONTROL DE VELOCIDAD
MULTIPLEXADO SWITCH
TENSIÓN P0581 - ALTA DETECTADO EN EL CONTROL DE VELOCIDAD
MULTIPLEXADO SWITCH
P0600 -PCM SERIE NO LINK DE COMUNICACIÓN
FALTA INTERNO CONTROL P0601 -PCM
P0602 -ECM ABASTECIMIENTO error de calibración
P0603 - VCM RESET MEMORIA
P0604 -ECM NO RAM MARQUE
P0605 - ECM NO ROM MARQUE
P0606 -ECM error de hardware
FALLA INTERNA P0607 -ECU
RELAY P0615 - DE ARRANQUE CIRCUITO DE CONTROL
P0621 - genrator CIRCUITO L TERMINAL
P0622 - GENERADOR DE CAMPO NO CAMBIO CORRECTAMENTE
P0628 - DE COMBUSTIBLE CICRUIT BOMBA RELAY BAJA
TENSIÓN P0628 - BAJA DETECTADO EN LA ELEVACIÓN DE BOMBA DE COMBUSTIBLE
P0629 - DE COMBUSTIBLE CICRUIT BOMBA RELÉ DE ALTA
TENSIÓN P0629 - ALTA DETECTADO EN LA ELEVACIÓN DE BOMBA DE COMBUSTIBLE
P0630 -VIN NO PROGRAMADA EN PCM
P0633 descremado CLAVE NO PROGRAMADA EN PCM
P0642 -SENSOR DE VOLTAJE DE REFERENCIA un circuito de baja
P0643 -SENSOR DE VOLTAJE DE REFERENCIA un circuito de alta
P0645 A / EMBRAGUE C DE CONTROL DEL CIRCUITO
TENSIÓN P0646 - BAJA detectada en el A / C EMBRAGUE RELAY
TENSIÓN P0647 - ALTA detectada en el A / C EMBRAGUE RELAY
P0650 - MAL FUNCIONAMIENTO luz indicadora ( MIL ) CIRCUITO
P0652 , SENSOR DE VOLTAJE DE REFERENCIA dos CIRCUITO DE BAJA
P0653 -SENSOR DE VOLTAJE DE REFERENCIA 2 CIRCUITO DE ALTA
P0654 - MOTOR CIRCUITO DE VELOCIDAD DE SALIDA
P0698 -SENSOR DE TENSIÓN REF 3 CIRCUITO DE BAJA
P0699 -SENSOR DE TENSIÓN REF 3 CIRCUITO DE ALTA
CONTROLADOR P0700 - EATX PRESENTE DTC
P0703 - FRENO rendimiento del conmutador
P0704 - EMBRAGUE cambio de circuito ( M / T)
TEMP P0711 - TRANS SENSOR DE , sin aumento TEMP DESPUÉS DE INICIO
TEMP P0712 - TRANS SENSOR DE DEMASIADO BAJA
TEMP P0713 -TRANS SENSOR MUY ALTO
VELOCIDAD P0720 - DE BAJA DE SALIDA sensor de RPM , ARRIBA 15 mph
P0740 - PAR embrague del convertidor , NO DROP rpm a
FIJACIÓN
CONVERTIDOR P0743 - PAR EMBRAGUE SOLENOIDE / TRANS
RELÉ DE CIRCUITO
PRESIÓN P0748 - DEL GOBERNADOR SOL DE CONTROL / RELAY TRANS
CIRCUITO
P0751 -O / D interruptor pulsado ( LOW) MÁS DE 5 MINUTOS
P0753 -TRANS 3.4 MAYÚS SOL / CIRCUITO DEL RELÉ TRANS
P0756 - AW4 B SOL ( 2-3) FALLA FUNCIONAL
P0783 ( 3-4) MAYÚS SOL , NO DROP RPM EN FIJACIÓN
P0801 -reverso CIRCUITO DE ARTES DE BLOQUEO DEL ABIERTO O
CORTOCIRCUITO
P0830 - EMBRAGUE DEPRIMIDOS cambio de circuito
P0833 - EMBRAGUE LIBERADO cambio de circuito
INTERRUPTOR P0837 -4WD RENDIMIENTO
INTERRUPTOR P0838 -4WD circuito de baja
INTERRUPTOR P0839 -4WD CIRCUITO DE ALTA
P1000 - ENCENDIDO DEL CIRCUITO DE BAJA
P1001 - ENCENDIDO DEL CIRCUITO DE ALTA
P1004 -ECU alimentación de la batería y DE ENERGÍA MOTIVOS
P1005 - SISTEMA DE CIRCUITO DE TIERRA
P1006-EGR/EVAP BAJA DEL CIRCUITO DE SOLENOIDE
P1007-EGR/EVAP del circuito de alta SOLENOIDE
P1008 potencia CIRCUITO DE DIRECCION DE BAJA
P1009 potencia CIRCUITO DIRECCIÓN DE ALTA
P1012 -SM circuito de baja
P1013 -SM CIRCUITO DE ALTA
P1014 - COMBUSTIBLE DEL CIRCUITO DE BOMBA DE BAJA
P1015 - COMBUSTIBLE DEL CIRCUITO DE LA BOMBA DE ALTA
P1016 -CARGO DEL CIRCUITO DE AIRE DE BAJA TEMPERATURA
P1017 -CARGO DEL CIRCUITO DE AIRE DE ALTA TEMPERATURA
DATOS P1018 - DE SERIE DEL CIRCUITO
P1019 potencia NO CIERRE JUEGO DE
P1021 - MOTOR no pudo iniciarse debido a condiciones mecánicas , COMBUSTIBLE O DE ENCENDIDO
RELAY P1022 - ARRANQUE DEL CIRCUITO DE BAJA
P1024 -ECU CIRCUITO DE ARRANQUE DE BAJA
Circuito de baja P1025 - WOT
CIRCUITO DE ALTA P1026 - WOT
P1027 Nota -ECU VE acelerador abierto
P1028 -ECU NO VE el acelerador abierto
P1029 -ISA CIRCUITO CERRADO DEL ACELERADOR DE BAJA
P1030 -ISA CIRCUITO CERRADO DEL ACELERADOR DE ALTA
P1031 -ECU VE Mariposa cerrada
P1032 -ECU NO VE CERRADO DEL ACELERADOR
P1033 .. CIR

0243 - Tenes problema en el catalizador
0573 - Tenes un problema electrico en el Control de Crucero
0480/0483 - Te esta marcando el problema electrico con el ventilador que tenes
2509 - Te lo resumo, tenes los bornes de las baterias flojos o sulfatados, no hay buen contacto
y ahora si vienen los de caja, todo lo que es caja esta identificado por el tercer digito con un 7, por ej. tenes el codigo P1750, la p es 1, el 1 es el 2, y el 7 es el 3
entonces vamos a el problema de caja 
1750/1754/1755

_________________

