 
         Fehlercodetabellen Opel Vectra B Benziner




        Inhaltsverzeichnis


         Anleitung zum Auslesen der Fehlercodes




                X16XEL (1.6 16V)




        X18XE (1.8 16V)





       X20XEV (2.0 16V)






Z22SE (2.2 16V)






X25XE (2.5 V6)






Y26SE (2.6 V6)

Alle Angaben sind ohne Gewähr
Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen das für sämtliche Angaben keine Garantie auf Richtigkeit übernommen wird. Auch für eventuell auftretende Schäden die durch Anleitungen entstehen wird keine Haftung übernommen! 
Anleitung zum auslesen der Fehlercodes beim Vectra B:

Wichtig: Das auslesen der Fehlercodes ist nur bei Vorfacelift-Modellen möglich. Facelift-Modelle müssen zum auslesen der Fehlercodes an das Tech2 angeschlossen werden, welches nur Opel-Händlern zur Verfügung steht. 

Zum auslesen der Fehlercodes beim Vectra B muss, wie beim Vectra A, die entsprechende Reizleitung der zu prüfenden Baugruppe gegen Masse gebrückt werden. Der Diagnosestecker befindet sich beim Vectra B unter der Handbremsmulde (diese kann einfach nach oben hin weggezogen werden).

Zum auslesen der Fehlercodes kann wieder eine handelsübliche Büroklammer verwendet werden. Nachdem die Reizleitung der zu prüfenden Baugruppe gegen Masse gebrückt und die Zündung eingeschaltet wurde, beginnt der Diagnosevorgang. Die Fehlercodes, werden wie beim Vectra A, durch blinken der entsprechenden Kontrollleuchte (im Fall der hier beschriebenen Fehlercodes die Motorkontrollleuchte) im Cockpit ausgegeben. Jeder Fehlercode wird dreimal ausgegeben, danach kommt der nächste Code.

Beispiel: 

Fehlercode 0105 beim X16XEL (Druckfühler Saugrohr (Spannung hoch oder niedrig)

- Motorkontrollleuchte blinkt 10 mal

- Eine Pause von etwa 1 Sekunde

- Motorkontrollleuchte blinkt 1 mal

- wieder Pause von etwa 1 Sekunde

- Motorkontrollleuchte blinkt 10 mal

- Pause, etwa 1 Sekunde

- Motorkontrollleuchte blinkt 5 mal im Abstand von etwa einer halben Sekunde

Daraus ergibt sich der Fehlercode 0105. Dieser Fehlercode wird noch 2 mal ausgegeben, danach geht es mit dem nächsten Code weiter.

Belegung Diagnosestecker Vectra B
                        [image: image1.jpg]



Pin 1= nicht belegt

Pin 2= nicht belegt

Pin 3= Reizleitung Wegfahrsperre, Zentralverriegelung, Diebstahlwarnanlage
Pin 4= Masse
Pin 5= Masse
Pin 6= Reizleitung Motorsteuergerät
Pin 7= Reizleitung Xenon Scheinwerfer, Wegfahrsperre, Instrumente

Pin 8= Reizleitung Niveaureg., TID, MID

Pin 9= nicht belegt

Pin 10= nicht belegt

Pin 11= nicht belegt

Pin 12= Reizleitung Airbag-System, TC, Elektr. Klimaanlage, ABS-System

Pin 13= nicht belegt

Pin 14= nicht belegt

Pin 15= nicht belegt

Pin 16= Spannungsversorgung

Tabelle 1:

Fehlercodes Motorsteuergerät X16XEL (1.6 16V)

	Fehlercode(FC)
	FC
	Auslösendes Bauteil
	Fehlerursache

	Neu
	Alt
	
	

	P0105
	33
	Druckfühler-Saugrohr
	Spannung hoch

	
	34
	Druckfühler-Saugrohr
	Spannung niedrig

	P0110
	69
	Sensor-Ansauglufttemperatur
	Spannung niedrig

	
	71
	Sensor-Ansauglufttemperatur
	Spannung hoch

	P0115
	14
	Sensor-Kühlmitteltemperatur
	Spannung niedrig

	
	15
	Sensor-Kühlmitteltemperatur
	Spannung hoch

	P0120
	21
	Drosselklappenpotentiometer
	Spannung hoch

	
	22
	Drosselklappenpotentiometer
	Spannung niedrig

	P0130
	13
	Lambda-Sonde
	Stromkreisunterbrechung

	P0170
	44
	Lambda-Sonde
	Gemisch mager

	
	45
	Lambda-Sonde
	Gemisch fett

	P0200
	17
	Einspritzventil
	Allgemeiner Fehler

	P0230
	29
	Relais-Kraftstoffpumpe
	Spannung niedrig

	
	32
	Relais-Kraftstoffpumpe
	Spannung hoch

	P0325
	16
	Klopfsensor
	Allgemeiner Fehler

	P0335
	19
	Impulsgeber-Kurbelwelle
	Falsches Motor-Drehzahlsignal

	P0340
	92
	Nockenwellensensor
	Allgemeiner Fehler

	P0351
	42
	EST-Leitung Zündspule 1+4
	Spannung hoch

	
	64
	EST-Leitung Zündspule 1+4
	Spannung niedrig

	P0352
	41
	EST-Leitung Zündspule 2+3
	Spannung hoch 

	
	63
	EST-Leitung Zündspule 2+3
	Spannung niedrig

	P0400
	43
	Abgasrückführventil
	Allgemeiner Fehler

	P0412
	56
	Magnetventil-Sekundärluft
	Spannung niedrig

	
	57
	Magnetventil-Sekundärluft
	Spannung hoch

	P0443
	61
	Tankentlüftungsventil
	Spannung niedrig

	
	62
	Tankentlüftungsventil
	Spannung hoch

	P0500
	24
	Wegstreckenfrequenzgeber
	kein Geschwindigkeitssignal

	P0505
	35
	Leerlaufschrittmotor
	Allgemeiner Fehler

	P0560
	49
	Batterie
	Spannung hoch

	P0602
	 -
	Steuergerät Programmierfehler
	Allgemeiner Fehler

	P1120
	66
	Drosselklappenstutzen
	Allgemeiner Fehler

	P1231
	28
	Relais-Kraftstoffpumpe
	Allgemeiner Fehler

	P1405
	47
	Abgasrückführventil
	Allgemeiner Fehler

	P1410
	52
	Relais-Sekundärluftpumpe
	Spannung niedrig

	
	53
	Relais-Sekundärluftpumpe
	Spannung hoch

	P1501
	83
	Steuergerät Wegfahrsperre
	Wegfahrsperre nicht oder falsch initialisiert

	P1502
	84
	Steuergerät Wegfahrsperre
	Kein Frequenzcode

	P1503
	85
	Steuergerät Wegfahrsperre
	Falscher Frequenzcode

	P1530
	87
	Relais-Klimaanlage
	Spannung niedrig

	
	88
	Relais-Klimaanlage
	Spannung hoch

	P1602
	18
	Klopfregelmodul
	Allgemeiner Fehler

	P1604
	55
	Steuergerät
	Defekt

	P1605
	51
	Steuergerät
	Steuergerät oder EPROM defekt

	P1640
	93
	4-fach Treiber Modul
	Allgemeiner Fehler

	P1740
	75
	Drehmoment-Kontrolle
	Spannung niedrig

	
	76
	Drehmoment-Kontrolle
	Spannung hoch


Tabelle 2:
Fehlercodes Motorsteuergerät X18XE (1.8 16V) und X20XEV (2.0 16V)

	Fehlercode (FC)
	FC
	Auslösendes Bauteil
	Fehlerursache

	Neu
	Alt
	
	

	P0100
	73
	Heißfilm-Luftmassenmesser
	Spannung niedrig

	
	74
	Heißfilm-Luftmassenmesser
	Spannung hoch

	P0110
	69
	Sensor-Ansauglufttemperatur
	Spannung niedrig

	
	71
	Sensor-Ansauglufttemperatur
	Spannung hoch

	P0115
	14
	Sensor-Kühlmitteltemperatur
	Spannung niedrig

	
	15
	Sensor-Kühlmitteltemperatur
	Spannung hoch

	P0120
	21
	Drosselklappenpotentiometer
	Spannung hoch

	
	22
	Drosselklappenpotentiometer
	Spannung niedrig

	P0130
	13
	Lambda-Sonde
	Stromkreisunterbrechung

	
	38
	Lambda-Sonde
	Spannung niedrig

	
	39
	Lambda-Sonde
	Spannung hoch

	P0135
	91
	Heizung Lambda-Sonde
	Spannung hoch

	
	98
	Heizung Lambda-Sonde
	Spannung niedrig

	P0170
	44
	Lambda-Sonde
	Gemisch mager 

	
	45
	Lambda-Sonde
	Gemisch fett

	P0201
	25
	Einspritzventil 1
	Spannung hoch

	
	81
	Einspritzventil 1
	Spannung niedrig

	P0202
	26
	Einspritzventil 2
	Spannung hoch

	
	82
	Einspritzventil 2
	Spannung niedrig

	P0203
	27
	Einspritzventil 3
	Spannung hoch

	
	83
	Einspritzventil 3
	Spannung niedrig

	P204
	28
	Einspritzventil 4
	Spannung hoch 

	
	84
	Einspritzventil 4
	Spannung niedrig

	P0230
	53
	Relais-Kraftstoffpumpe
	Spannung niedrig

	
	54
	Relais-Kraftstoffpumpe
	Spannung hoch

	P0325
	16
	Klopfsensor
	Allgemeiner Fehler

	
	23
	Klopfregelmodul
	Allgemeiner Fehler

	P0335
	19
	Impulsgeber Kurbelwelle
	Falsches Motordrehzahlsignal

	P0340
	92
	Nockenwellensensor
	Allgemeiner Fehler

	P0403
	33
	Abgasrückführventil
	Spannung niedrig

	
	34
	Abgasrückführventil
	Spannung hoch

	P0410
	46
	Relais-Sekundärluftpumpe
	Spannung niedrig

	
	47
	Relais-Sekundärluftpumpe
	Spannung hoch

	P0443
	61
	Tankentlüftungsventil
	Spannung niedrig 

	
	62
	Tankentlüftungsventil
	Spannung hoch

	P0500
	24
	Wegstreckenfrequenzgeber
	Kein Geschwindigkeitssignal

	P0505
	56
	Leerlauffüllungsregler
	Spannung hoch 

	
	57
	Leerlauffüllungsregler
	Spannung niedrig

	P0560
	48
	Batterie
	Spannung niedrig

	
	49
	Batterie
	Spannung hoch

	P0602
	 -
	Steuergerät Programmierfehler
	Allgemeiner Fehler

	P1501
	59
	Steuergerät Wegfahrsperre
	Wegfahrsperre nicht oder falsch initialisiert

	P1502
	93
	Steuergerät Wegfahrsperre
	Kein Frequenzcode

	P1503
	94
	Steuergerät Wegfahrsperre
	Falscher Frequenzcode

	P1530
	87
	Relais-Klimaanlage
	Spannung niedrig

	
	88
	Relais-Klimaanlage
	Spannung hoch

	P1600
	55
	Steuergerät
	Defekt

	P1601
	65
	Steuergerät
	Temperatur zu hoch

	P1690
	37
	Motorkontrollleuchte
	Spannung niedrig

	
	52
	Motorkontrollleuchte
	Spannung hoch 

	P1740
	75
	Drehmoment-Kontrolle
	Spannung niedrig 

	
	76
	Drehmoment-Kontrolle
	Spannung hoch


Tabelle 3:

Fehlercodes Motorsteuergerät Z22SE (2.2 16V)

	Fehlercode
	Auslösendes Bauteil
	Fehlerursache

	 [image: image2.wmf]

P0105 
	 Saugrohrdruckfühler  
	nicht im Sollbereich

	 [image: image3.wmf]

P0107 
	 Saugrohrdruckfühler  
	Signal zu klein

	 [image: image4.wmf]

P0108 
	 Saugrohrdruckfühler  
	Signal zu groß

	 [image: image5.wmf]

P0112 
	 Ansauglufttemperatur Sensor  
	Signal zu klein

	 [image: image6.wmf]

P0113 
	 Ansauglufttemperatur Sensor  
	Signal zu groß

	 [image: image7.wmf]

P0117 
	 Motor Kühlmitteltemperatur  
	Signal zu klein

	 [image: image8.wmf]

P0118 
	 Motor Kühlmitteltemperatur  
	Signal zu groß

	 [image: image9.wmf]

P0122 
	 Drosselklappen Potentiometer Kreis  
	Signal zu klein

	 [image: image10.wmf]P0123 
	 Drosselklappen Potentiometer Kreis  
	Signal zu groß

	 [image: image11.wmf]P0125 
	 Lambda-Regelung AUS  
	Kühlmittel-Temperatur Signal zu klein

	 [image: image12.wmf]P0128 
	 Motor Kühlmitteltemperatur unterhalb Thermostat Regulierungstemperatur 
	

	 [image: image13.wmf]P0130 
	 Lambda Sonde (Bank 1 Sensor 1) 
	Funktionsstörung

	 [image: image14.wmf]P0131 
	 O2 Sensor  
	Abgas mager oder magere Volllastanreicherung (Bank 1 Sensor 1)

	 [image: image15.wmf]P0132 
	 O2 Sensor (Bank 1 Sensor 1) 
	Abgas fett oder fetter Schubbetrieb

	 [image: image16.wmf]P0133 
	 O2 Sensor Kreis (Bank 1 Sensor 1) 
	Ansprechvermögen langsam

	 [image: image17.wmf]P0134 
	 Lambda Sonde (Bank 1 Sensor 1) 
	Stromkreis offen

	 [image: image18.wmf]P0135 
	 Lambda Sonde Heizkreis (Bank 1 Sensor 1) 
	Funktionsstörung

	 [image: image19.wmf]P0137 
	 O2 Sensor 2  
	Abgas mager

	 [image: image20.wmf]P0138 
	 O2 Sensor 2  
	Abgas fett

	 [image: image21.wmf]P0140 
	 Lambda Sonde (Bank 1 Sensor 2) 
	Stromkreis offen

	 [image: image22.wmf]P0141 
	 Lambda Sonde Heizkreis (Bank 1 Sensor 2) 
	Funktionsstörung

	 [image: image23.wmf]P0171 
	 System zu mager (Bank 1) 
	

	 [image: image24.wmf]P0172 
	 System zu fett (Bank 1) 
	

	 [image: image25.wmf]P0201 
	 Zylinder 1 Einspritzventil  
	Funktionsstörung

	 [image: image26.wmf]P0202 
	 Zylinder 2 Einspritzventil  
	Funktionsstörung

	 [image: image27.wmf]P0203 
	 Zylinder 3 Einspritzventil  
	Funktionsstörung

	 [image: image28.wmf]P0204 
	 Zylinder 4 Einspritzventil  
	Funktionsstörung

	 [image: image29.wmf]P0217 
	 Motor Temperatur  
	zu groß

	 [image: image30.wmf]P0300 
	 Mehrere Zylinder  
	Fehlzündung erkannt

	 [image: image31.wmf]P0301 
	 Mehrere Zylinder  
	Fehlzündung erkannt

	 [image: image32.wmf]P0302 
	 Mehrere Zylinder  
	Fehlzündung erkannt

	 [image: image33.wmf]P0303 
	 Mehrere Zylinder  
	Fehlzündung erkannt

	 [image: image34.wmf]P0304 
	 Mehrere Zylinder  
	Fehlzündung erkannt

	 [image: image35.wmf]P0325 
	 Klopfsensor 1 (Bank 1 oder einzelner Sensor) 
	Funktionsstörung

	 [image: image36.wmf]P0336 
	 Kurbelwellen-Positionsgeber "A"  
	nicht im Sollbereich

	 [image: image37.wmf]P0340 
	 Nockenwellensensor  
	Signal nicht im Sollbereich

	 [image: image38.wmf]P0341 
	 Nockenwellensensor 
	Signal nicht im Sollbereich

	 [image: image39.wmf]P0404 
	 Abgasrückführung (Ventil offen) 
	Signal nicht im Sollbereich

	 [image: image40.wmf]P0405 
	 Abgas Rückführungsfühler "A"  
	Signal zu klein

	 [image: image41.wmf]P0410 
	 Sekundärluft System  
	Funktionsstörung

	 [image: image42.wmf]P0420 
	 Katalysatoreffizienz (Bank 1) 
	unter Grenzwert

	 [image: image43.wmf]P0443 
	 Kraftstoff Verdunstungs-System  
	Regenerationsventil Funktionsstörung

	 [image: image44.wmf]P0461 
	 Sensor Kraftstoffstand  
	Signal nicht im Sollbereich

	 [image: image45.wmf]P0462 
	 Sensor Kraftstoffstand  
	Signal zu klein

	 [image: image46.wmf]P0463 
	 Sensor Kraftstoffstand  
	Signal zu hoch

	 [image: image47.wmf]P0480 
	 Steuerung Lüfter 1  
	Funktionsstörung

	 [image: image48.wmf]P0481 
	 Steuerung Lüfter 2  
	Funktionsstörung

	 [image: image49.wmf]P0482 
	 Steuerung Lüfter 3  
	Funktionsstörung

	 [image: image50.wmf]P0506 
	 Leerlaufdrehzahlregelung  
	Drehzahl Signal zu klein

	 [image: image51.wmf]P0507 
	 Leerlaufdrehzahlregelung  
	Drehzahl Signal zu groß

	 [image: image52.wmf]P0530 
	 Klimaanlagen-Druckfühler  
	Funktionsstörung

	 [image: image53.wmf]P0562 
	 Versorgungsspannung  
	niedrig

	 [image: image54.wmf]P0563 
	 Systemspannung  
	zu hoch

	 [image: image55.wmf]P0567 
	 Geschwindigkeitsregelung Signal 'Wiederaufnahme' 
	

	 [image: image56.wmf]P0568 
	 Geschwindigkeitsregelung Signal 'Setzen' 
	

	 [image: image57.wmf]P0571 
	 Bremslichtschalter Kreis 
	

	 [image: image58.wmf]P0601 
	 Steuergerät  
	Quersummenfehler

	 [image: image59.wmf]P0602 
	 Steuergerät  
	Programmierung Fehler

	 [image: image60.wmf]P0604 
	 Steuergerät interner Speicher (RAM)  
	Funktionsstörung

	 [image: image61.wmf]P0606 
	 Steuergerät Antriebsstrang  
	Funktionsstörung

	 [image: image62.wmf]P0607 
	 Elektronischer Drosselklappensteller  
	ausgefallen

	 [image: image63.wmf]P0700 
	 Automatik-Getriebe Steuersystem  
	Funktionsstörung

	 [image: image64.wmf]P1120 
	 Drosselklappensensor 
	

	 [image: image65.wmf]P1125 
	 Gaspedalsensor 
	

	 [image: image66.wmf]P1133 
	 O2 Sensor - Signalwechselverhältnis (Bank 1 Sensor 1) 
	

	 [image: image67.wmf]P1137 
	 O2 Sensor  (Bank 1 Sensor 2) 
	magere Volllastanreicherung

	 [image: image68.wmf]P1138 
	 O2 Sensor  (Bank 1 Sensor 2) 
	fetter Schubbetrieb

	 [image: image69.wmf]P1171 
	 Kraftstoffsystem  
	mager während Volllastanreicherung

	 [image: image70.wmf]P1220 
	 Drosselklappen Potentiometer 2 Stromkreis 
	

	 [image: image71.wmf]P1221 
	 Drosselklappen Potentiometer 1-2 Kreis  
	nicht im Sollbereich

	 [image: image72.wmf]P1271 
	 Gaspedalsensoren 1 & 2:  
	verschiedene Werte

	 [image: image73.wmf]P1275 
	 Gaspedalsensor 1 Schaltkreis 
	

	 [image: image74.wmf]P1276 
	 Gaspedalsensoren 1 & 3:  
	verschiedene Werte

	 [image: image75.wmf]P1280 
	 Gaspedalsensor 2 Schaltkreis 
	

	 [image: image76.wmf]P1336 
	 Kurbelwellensensor  
	Systemschwankung nicht angelernt

	 [image: image77.wmf]P1345 
	 Kurbelwellen/Nockenwellen Übereinstimmung 
	

	 [image: image78.wmf]P1380 
	 Fehler Signal ABS Straßenzustand 
	

	 [image: image79.wmf]P1404 
	 Abgasrückführung  (Ventil geschlossen) 
	Signal nicht im Sollbereich

	 [image: image80.wmf]P1512 
	 Drosselklappen Anpassung  
	Fehler

	 [image: image81.wmf]P1514 
	 Elektronischer Drosselklappensteller  
	Funktionsstörung

	 [image: image82.wmf]P1515 
	 Drosselklappe Soll/Ist-Wert Übereinstimmung 
	

	 [image: image83.wmf]P1516 
	 Drosselklappensteller  
	Position nicht im Sollbereich

	 [image: image84.wmf]P1523 
	 Drosselklappensteller  
	nicht im Sollbereich

	 [image: image85.wmf]P1571 
	 Drehmoment Kontrolle  
	falsches Signal

	 [image: image86.wmf]P1574 
	 Fehler Bremslichtschalter 
	

	 [image: image87.wmf]P1599 
	 Motorstillstand Erkannt 
	

	 [image: image88.wmf]P1610 
	 Wegfahrsperre  
	Funktion nicht programmiert

	 [image: image89.wmf]P1611 
	 Falscher Sicherheitscode eingegeben 
	

	 [image: image90.wmf]P1612 
	 Wegfahrsperre  
	kein Signal oder falsches Signal

	 [image: image91.wmf]P1613 
	 Wegfahrsperre  
	kein Signal oder falsches Signal

	 [image: image92.wmf]P1614 
	 Falscher Transponder-Schlüssel 
	

	 [image: image93.wmf]P1621 
	 EEPROM Fehler 
	

	 [image: image94.wmf]P1633 
	 Zündkreis 
	

	 [image: image95.wmf]P1635 
	 5V Referenzspannung Kreis 1 
	

	 [image: image96.wmf]P1639 
	 5V Referenzspannung Kreis 2 
	

	 [image: image97.wmf]P1680 
	 Beschleunigungssensor  
	Spannung klein

	 [image: image98.wmf]P1681 
	 Fehler Überwachung Drosselklappensensor 
	

	 [image: image99.wmf]P1682 
	 Elektronischer Drosselklappensteller  
	Funktionsstörung

	 [image: image100.wmf]P1700 
	 Fehleranzeige Kontrollleuchte Anforderung vom Getriebesteuergerät 
	

	 [image: image101.wmf]U2101 
	 CAN-BUS  
	maximale Konfigurationsliste nicht programmiert

	 [image: image102.wmf]U2103 
	 CAN-BUS  
	Störung

	 [image: image103.wmf]U2104 
	 CAN-BUS  
	Störung

	 [image: image104.wmf]U2106 
	 CAN-Bus  
	keine Kommunikation mit Getriebesteuergerät

	 [image: image105.wmf]U2108 
	 CAN-BUS  
	keine Kommunikation mit ABS/TC


Tabelle 4:

Fehlercodes Motorsteuergerät X25XE (2.5 V6)
	Fehlercode (FC)
	FC
	Auslösendes Bauteil
	Fehlerursache

	Neu
	Alt
	
	

	P0100
	74
	Heißfilm-Luftmassenmesser
	Spannung hoch

	
	72
	Heißfilm-Luftmassenmesser
	Spannung niedrig

	P0110
	71
	Sensor-Ansauglufttemperatur
	Spannung hoch

	
	69
	Sensor-Ansauglufttemperatur
	Spannung niedrig

	P0115
	15
	Sensor-Kühlmitteltemperatur
	Spannung hoch

	
	14
	Sensor-Kühlmitteltemperatur
	Spannung niedrig

	P0120
	21
	Drosselklappenpotentiometer
	Spannung hoch

	
	22
	Drosselklappenpotentiometer
	Spannung niedrig

	P0130
	39
	Lambda-Sonde Kreis 1
	Spannung hoch

	
	38
	Lambda-Sonde Kreis 1
	Spannung niedrig

	
	13
	Lambda-Sonde Kreis 1
	Kabelunterbrechung

	P0150
	91
	Lambda-Sonde Kreis 2
	Spannung hoch

	
	89
	Lambda-Sonde Kreis 2
	Spannung niedrig

	
	98
	Lambda-Sonde Kreis 2
	Kabelunterbrechung

	P0170
	45
	Lambda-Sonde Kreis 1
	Gemisch fett

	
	44
	Lambda-Sonde Kreis 1
	Gemisch mager

	P0173
	122
	Lambda-Sonde Kreis 2
	Gemisch fett

	
	121
	Lambda-Sonde Kreis 2
	Gemisch mager

	P0201
	25
	Einspritzventil 1
	Spannung hoch

	
	81
	Einspritzventil 1
	Spannung niedrig

	P0202
	26
	Einspritzventil 2
	Spannung hoch

	
	82
	Einspritzventil 2
	Spannung niedrig

	P0203
	27
	Einspritzventil 3
	Spannung hoch

	
	83
	Einspritzventil 3
	Spannung niedrig

	P0204
	28
	Einspritzventil 4
	Spannung hoch

	
	84
	Einspritzventil 4
	Spannung niedrig

	P0205
	29
	Einspritzventil 5
	Spannung hoch

	
	85
	Einspritzventil 5
	Spannung niedrig

	P0206
	32
	Einspritzventil 6
	Spannung hoch

	
	86
	Einspritzventil 6
	Spannung niedrig

	P0230
	54
	Relais-Kraftstoffpumpe
	Spannung hoch

	
	53
	Relais-Kraftstoffpumpe
	Spannung niedrig

	P0325
	16
	Klopfsensor 1
	Signal fehlt/ Kurzschluss

	P0330
	17
	Klopfsensor 2
	Signal fehlt/ Kurzschluss

	P0335
	31
	Impulsgeber-Kurbelwelle
	Kein Motor-Drehzahlsignal

	
	19
	Impulsgeber-Kurbelwelle
	Falsches Motor-Drehzahlsignal

	P0340
	94
	Nockenwellensensor
	Spannung hoch

	
	93
	Nockenwellensensor
	Spannung niedrig

	P0403
	34
	Abgasrückführventil
	Spannung hoch

	
	33
	Abgasrückführventil
	Spannung niedrig

	P0410
	47
	Relais-Sekundärluftpumpe
	Spannung hoch

	
	46
	Relais-Sekundärluftpumpe
	Spannung niedrig

	P0443
	62
	Tankentlüftungsventil
	Spannung hoch 

	
	61
	Tankentlüftungsventil
	Spannung niedrig

	P0505
	57
	Leerlauffüllungsregler
	Spannung niedrig 

	
	56
	Leerlauffüllungsregler
	Spannung hoch

	P0560
	49
	Batterie
	Spannung hoch

	
	48
	Batterie
	Spannung niedrig

	P0602
	 - 
	Steuergerät Programmierfehler
	Allgemeiner Fehler

	P1110
	63
	Magnetventil-Umschaltklappe 1
	Spannung hoch

	
	59
	Magnetventil-Umschaltklappe 1
	Spannung niedrig

	P1111
	134
	Magnetventil-Umschaltklappe 2
	Spannung hoch

	
	133
	Magnetventil-Umschaltklappe 2
	Spannung niedrig

	P1112
	123
	Umschaltklappe 1
	Blockiert

	P1113
	124
	Umschaltklappe 2
	Blockiert

	P1405
	132
	Potentiometer Abgasrückführung
	Signal unplausibel

	P1501
	59
	Steuergerät Wegfahrsperre
	Wegfahrsperre nicht oder falsch initialisiert

	P1502
	93
	Steuergerät Wegfahrsperre
	Kein Frequenzcode

	P1503
	94
	Steuergerät Wegfahrsperre
	Falscher Frequenzcode

	P1530
	88
	Abschaltrelais-Verdichter
	Spannung hoch

	
	87
	Abschaltrelais-Verdichter
	Spannung niedrig

	P1600
	55
	Steuergerät
	Defekt

	P1601
	137
	Steuergerät-Temperaturfühler
	Temperatur zu hoch

	P1602
	18
	Klopfregelmodul
	Defekt

	P1640
	136
	Steuergerät
	Defekt

	P1690
	52
	Motorkontrollleuchte
	Spannung hoch 

	
	135
	Motorkontrollleuchte
	Spannung niedrig

	P1740
	75
	Drehmoment-Kontrolle
	Spannung niedrig

	
	76
	Drehmoment-Kontrolle
	Spannung hoch


Tabelle 5:

Fehlercodes Motorsteuergerät Y26SE (2.6 V6)
	Fehlercode
	        Auslösendes Bauteil
	     Fehlerursache

	[image: image106.wmf]P0100 
	 Luftmassenmesser  
	Signal zu groß

	 [image: image107.wmf]P0100 
	 Luftmassenmesser  
	Signal zu klein

	 [image: image108.wmf]P0100 
	 Luftmassenmesser  
	nicht im Sollbereich

	 [image: image109.wmf]P0110 
	 Ansauglufttemperatur Sensor  
	Spannung zu hoch

	 [image: image110.wmf]P0110 
	 Ansauglufttemperatur Sensor  
	Spannung zu niedrig

	 [image: image111.wmf]P0115 
	 Motor Kühlmitteltemperatur  
	Signal zu groß

	 [image: image112.wmf]P0115 
	 Motor Kühlmitteltemperatur  
	Signal zu klein

	 [image: image113.wmf]P0115 
	 Motor-Kühlmittel-Temperaturfühler  
	Nicht im Sollbereich

	 [image: image114.wmf]P0120 
	 Drosselklappen-/Fahrpedalposition  
	falsches Verhältnis

	 [image: image115.wmf]P0120 
	 Drosselklappen- /Fahrpedalpositionsgeber "A"  
	Signal zu groß

	 [image: image116.wmf]P0120 
	 Drosselklappen- /Fahrpedalpositionsgeber "A"  
	Signal zu klein

	 [image: image117.wmf]P0120 
	 Drosselklappen- /Fahrpedalpositionsgeber "A"  
	Nicht im Sollbereich

	 [image: image118.wmf]P0130 
	 O2 Sensor Kreis (Bank 1 Sensor 1) 
	Spannung hoch

	 [image: image119.wmf]P0130 
	 O2 Sensor Kreis (Bank 1 Sensor 1) 
	keine Aktivität erkannt

	 [image: image120.wmf]P0130 
	 O2 Sensor Kreis (Bank 1 Sensor 1) 
	Ansprechvermögen langsam

	 [image: image121.wmf]P0130 
	 Lambda Sonde (Bank 1 Sensor 1) 
	Funktionsstörung

	 [image: image122.wmf]P0135 
	 Lambda Sonde (Bank 1 Sensor 1) 
	Heizkreis Spannung zu groß

	 [image: image123.wmf]P0135 
	 Lambda Sonde (Bank 1 Sensor 1) 
	Heizkreis Spannung zu klein

	 [image: image124.wmf]P0135 
	 Lambda Sonde (Bank 1 Sensor 1) 
	Heizkreis offen

	 [image: image125.wmf]P0135 
	 Lambda Sonde (Bank 1 Sensor 1) 
	Heizkreis Funktionsstörung

	 [image: image126.wmf]P0136 
	 O2 Sensor Kreis (Bank 1 Sensor 2) 
	Spannung hoch

	 [image: image127.wmf]P0136 
	 Lambda Sonde   (Bank 1 Sensor 2) 
	nicht im Sollbereich

	 [image: image128.wmf]P0136 
	 O2 Sensor Kreis (Bank 1 Sensor 2) 
	keine Aktivität erkannt

	 [image: image129.wmf]P0136 
	 Lambda Sonde (Bank 1 Sensor 2) 
	Funktionsstörung

	 [image: image130.wmf]P0141 
	 Lambda Sonde (Bank 1 Sensor 2) 
	Heizkreis Spannung zu groß

	 [image: image131.wmf]P0141 
	 Lambda Sonde (Bank 1 Sensor 2) 
	Heizkreis Spannung zu klein

	 [image: image132.wmf]P0141 
	 Lambda Sonde (Bank 1 Sensor 2) 
	Heizkreis offen

	 [image: image133.wmf]P0141 
	 Lambda Sonde (Bank 1 Sensor 2) 
	Heizkreis Funktionsstörung

	 [image: image134.wmf]P0150 
	 O2 Sensor Kreis (Bank 2 Sensor 1) 
	Spannung hoch

	 [image: image135.wmf]P0150 
	 O2 Sensor Kreis (Bank 2 Sensor 1) 
	Ansprechvermögen langsam

	 [image: image136.wmf]P0150 
	 O2 Sensor Kreis (Bank 2 Sensor 1) 
	keine Aktivität erkannt

	 [image: image137.wmf]P0150 
	 Lambda Sonde (Bank 2 Sensor 1) 
	Funktionsstörung

	 [image: image138.wmf]P0155 
	 Lambda Sonde (Bank 2 Sensor 1) 
	Heizkreis Spannung zu groß 

	 [image: image139.wmf]P0155 
	 Lambda Sonde (Bank 2 Sensor 1) 
	Heizkreis Spannung zu klein

	 [image: image140.wmf]P0155 
	 Lambda Sonde (Bank 2 Sensor 1) 
	Heizkreis offen

	 [image: image141.wmf]P0155 
	 Lambda Sonde (Bank 2 Sensor 1) 
	Heizkreis Funktionsstörung

	 [image: image142.wmf]P0156 
	 Lambda Sonde (Bank 2 Sensor 2) 
	Funktionsstörung

	 [image: image143.wmf]P0156 
	 Lambda Sonde (Bank 2 Sensor 2) 
	nicht im Sollbereich

	 [image: image144.wmf]P0156 
	 O2 Sensor Kreis (Bank 2 Sensor 2) 
	keine Aktivität erkannt

	 [image: image145.wmf]P0156 
	 Lambda Sonde (Bank 2 Sensor 2) 
	Funktionsstörung

	 [image: image146.wmf]P0161 
	 Lambda Sonde (Bank 2 Sensor 2) 
	Heizkreis Spannung zu groß

	 [image: image147.wmf]P0161 
	 Lambda Sonde (Bank 2 Sensor 2) 
	Heizkreis Spannung zu klein

	 [image: image148.wmf]P0161 
	 Lambda Sonde (Bank 2 Sensor 2) 
	Heizkreis offen

	 [image: image149.wmf]P0161 
	 Lambda Sonde (Bank 2 Sensor 2) 
	Heizkreis Funktionsstörung

	 [image: image150.wmf]P0170 
	 Kraftstoffkorrektur (Bank 1) 
	Funktionsstörung

	 [image: image151.wmf]P0173 
	 Kraftstoffkorrektur (Bank 2) 
	Funktionsstörung

	 [image: image152.wmf]P0201 
	 Zylinder 1 Einspritzventil  
	Signal zu groß

	 [image: image153.wmf]P0201 
	 Zylinder 1 Einspritzventil  
	Signal zu klein

	 [image: image154.wmf]P0201 
	 Zylinder 1 Einspritzventil  
	Stromkreis offen

	 [image: image155.wmf]P0202 
	 Zylinder 2 Einspritzventil  
	Signal zu groß

	 [image: image156.wmf]P0202 
	 Zylinder 2 Einspritzventil  
	Signal zu klein

	 [image: image157.wmf]P0202 
	 Zylinder 2 Einspritzventil  
	Stromkreis offen

	 [image: image158.wmf]P0203 
	 Zylinder 3 Einspritzventil  
	Signal zu groß

	 [image: image159.wmf]P0203 
	 Zylinder 3 Einspritzventil  
	Signal zu klein

	 [image: image160.wmf]

P0203 
	 Zylinder 3 Einspritzventil  
	Stromkreis offen

	 [image: image161.wmf]

P0204 
	 Zylinder 4 Einspritzventil  
	Signal zu groß

	 [image: image162.wmf]

P0204 
	 Zylinder 4 Einspritzventil  
	Signal zu klein

	 [image: image163.wmf]

P0204 
	 Zylinder 4 Einspritzventil  
	Stromkreis offen

	 [image: image164.wmf]

P0205 
	 Zylinder 5 Einspritzventil  
	Signal zu groß

	 [image: image165.wmf]

P0205 
	 Zylinder 5 Einspritzventil  
	Signal zu klein

	 [image: image166.wmf]

P0205 
	 Zylinder 5 Einspritzventil 
	Stromkreis offen

	 [image: image167.wmf]

P0206 
	 Zylinder 6 Einspritzventil  
	Signal zu groß

	 [image: image168.wmf]

P0206 
	 Zylinder 6 Einspritzventil  
	Signal zu klein

	 [image: image169.wmf]

P0206 
	 Zylinder 6 Einspritzventil 
	Stromkreis offen

	 [image: image170.wmf]

P0219 
	 Motor  
	Drehzahl zu groß

	 [image: image171.wmf]

P0220 
	 Drosselklappen- /Fahrpedalpositionsgeber "B"  
	Signal zu groß

	 [image: image172.wmf]

P0220 
	 Drosselklappen- /Fahrpedalpositionsgeber "B"  
	Signal zu klein

	 [image: image173.wmf]

P0220 
	 Drosselklappen- /Fahrpedalpositionsgeber "B"  
	nicht im Sollbereich

	 [image: image174.wmf]

P0230 
	 Kraftstoffpumpe Primärkreis  
	Signal zu groß

	 [image: image175.wmf]

P0230 
	 Kraftstoffpumpe Primärkreis  
	Signal zu klein

	 [image: image176.wmf]

P0230 
	 Kraftstoffpumpe Primärkreis  
	offen

	 [image: image177.wmf]

P0300 
	 Mehrere Zylinder  
	Fehlzündung erkannt

	 [image: image178.wmf]

P0301 
	 Zylinder 1  
	Fehlzündung erkannt

	 [image: image179.wmf]

P0302 
	 Zylinder 2  
	Fehlzündung erkannt

	 [image: image180.wmf]

P0303 
	 Zylinder 3  
	Fehlzündung erkannt

	 [image: image181.wmf]

P0304 
	 Zylinder 4  
	Fehlzündung erkannt

	 [image: image182.wmf]

P0305 
	 Zylinder 5  
	Fehlzündung erkannt

	 [image: image183.wmf]

P0306 
	 Zylinder 6  
	Fehlzündung erkannt

	 [image: image184.wmf]

P0325 
	 Klopfsensor 1 (Bank 1 oder einzelner Sensor) 
	Signal zu groß

	 [image: image185.wmf]

P0325 
	 Klopfsensor 1 (Bank 1 oder einzelner Sensor) 
	Signal zu klein

	 [image: image186.wmf]

P0330 
	 Klopfsensor 2 (Bank 2) 
	Signal zu groß

	 [image: image187.wmf]

P0330 
	 Klopfsensor 2 (Bank 2) 
	Signal zu klein

	 [image: image188.wmf]

P0335 
	 Kurbelwellen-Positionsgeber "A"  
	Funktionsstörung

	 [image: image189.wmf]

P0340 
	 Nockenwellen-Positionsgeber  
	Signal zu groß

	 [image: image190.wmf]

P0340 
	 Signal Nockenwellensensor  
	nicht vorhanden

	 [image: image191.wmf]

P0340 
	 Nockenwellensensor  
	Signal nicht im Sollbereich

	 [image: image192.wmf]

P0340 
	 Nockenwellen-Positionsgeber  
	Signal zu klein

	 [image: image193.wmf]

P0420 
	 Katalysatoreffizienz (Bank 1) 
	unter Grenzwert

	 [image: image194.wmf]

P0430 
	 Katalysatoreffizienz (Bank 2) 
	unter Grenzwert

	 [image: image195.wmf]

P0443 
	 Kraftstoff Verdunstungs-System  
	Regenerationsventil Kurzschluss

	 [image: image196.wmf]

P0443 
	 Kraftstoff Verdunstungs-System  
	Regenerationsventil Kurzschluss

	 [image: image197.wmf]

P0443 
	 Kraftstoff Verdunstungs-System  
	Regenerationsventil offen

	 [image: image198.wmf]

P0443 
	 Kraftstoff Verdunstungs-System  
	Leck erkannt (Großes Leck)

	 [image: image199.wmf]

P0460 
	 Sensor Kraftstoffstand  
	Signal zu hoch

	 [image: image200.wmf]

P0460 
	 Sensor Kraftstoffstand  
	Signal zu klein

	 [image: image201.wmf]

P0500 
	 Fahrgeschwindigkeits-Geber  
	Funktionsstörung

	 [image: image202.wmf]

P0505 
	 Leerlaufdrehzahlregelung  
	Drehzahl Signal zu groß

	 [image: image203.wmf]

P0505 
	 Leerlaufdrehzahlregelung  
	Drehzahl Signal zu klein

	 [image: image204.wmf]

P0560 
	 Systemspannung  
	zu hoch

	 [image: image205.wmf]

P0560 
	 Systemspannung  
	zu niedrig

	 [image: image206.wmf]

P0560 
	 Systemspannung  
	Funktionsstörung

	 [image: image207.wmf]

P0571 
	 Geschwindigkeitsregelung/ Bremsschalter "A"  
	Funktionsstörung

	 [image: image208.wmf]

P0602 
	 Steuergerät  
	Programmierung Fehler

	 [image: image209.wmf]

P0602 
	 Steuergerät  
	Programm Version Fehler

	 [image: image210.wmf]

P0602 
	 Fahrzeug-Identifikations-Nummer  
	nicht programmiert

	 [image: image211.wmf]

P0602 
	 Varianten Kodierung  
	nicht programmiert

	 [image: image212.wmf]

P0607 
	 Schaltkreis  
	Klopfsensor

	 [image: image213.wmf]

P0650 
	 Fehleranzeige Kontrollleuchte (MI)  
	Signal zu groß

	 [image: image214.wmf]

P0650 
	 Fehleranzeige Kontrollleuchte (MI)  
	Signal zu klein

	 [image: image215.wmf]

P0650 
	 Fehleranzeige Kontrollleuchte (MI)  
	Stromkreis offen

	 [image: image216.wmf]

P0700 
	 Automatik-Getriebe Steuersystem  
	nicht im Sollbereich

	 [image: image217.wmf]

P0704 
	 Kupplungsschalter  
	Funktionsstörung

	 [image: image218.wmf]

P1110 
	 Saugrohr-Ventil 1  
	Spannung hoch

	 [image: image219.wmf]

P1110 
	 Saugrohr Ventil 1  
	Spannung niedrig

	 [image: image220.wmf]

P1110 
	 Saugrohr Ventil 1  
	Offen

	 [image: image221.wmf]

P1111 
	 Saugrohrventil 2  
	Spannung hoch

	 [image: image222.wmf]

P1111 
	 Saugrohrventil 2  
	Spannung niedrig

	 [image: image223.wmf]

P1111 
	 Saugrohr Ventil 2  
	Offen

	 [image: image224.wmf]

P1120 
	 Gaspedalsensor 1  
	falsches Signal

	 [image: image225.wmf]

P1120 
	 Gaspedalsensor 1  
	Signal zu hoch

	 [image: image226.wmf]

P1120 
	 Gaspedalsensor 1  
	Signal zu niedrig

	 [image: image227.wmf]

P1120 
	 Gaspedalsensoren 1 & 2:  
	verschiedene Werte

	 [image: image228.wmf]

P1122 
	 Gaspedalsensor 2  
	Signal zu hoch

	 [image: image229.wmf]

P1122 
	 Gaspedalsensor 2 
	Signal zu niedrig

	 [image: image230.wmf]

P1122 
	 Gaspedalsensoren 1 & 2:  
	verschiedene Werte

	 [image: image231.wmf]

P1300 
	 EOBD  
	Fehler wegen leerem Tank

	 [image: image232.wmf]

P1500 
	 Elektronischer Drosselklappensteller  
	ausgefallen

	 [image: image233.wmf]

P1523 
	 Elektronischer Drosselklappensteller  
	Funktionsstörung

	 [image: image234.wmf]

P1526 
	 Elektronischer Drosselklappensteller  
	Funktionsstörung

	 [image: image235.wmf]

P1530 
	 Klima Relais  
	Spannung hoch

	 [image: image236.wmf]

P1530 
	 Klima Relais  
	Spannung niedrig

	 [image: image237.wmf]

P1530 
	 Klimaanlage Relais  
	Stromkreis offen

	 [image: image238.wmf]

P1600 
	 Steuergerät (SG) 
	Programmiere/Ersetze Steuergerät

	 [image: image239.wmf]

P1610 
	 Security Code  
	nicht programmiert

	 [image: image240.wmf]

P1611 
	 Falscher Sicherheitscode eingegeben 
	

	 [image: image241.wmf]

P1612 
	 Wegfahrsperre  
	kein Signal oder falsches Signal

	 [image: image242.wmf]

P1613 
	 Wegfahrsperre  
	kein Signal oder falsches Signal

	 [image: image243.wmf]

P1614 
	 Falscher Transponder-Schlüssel 
	

	 [image: image244.wmf]

P1614 
	 Wegfahrsperre  
	falsches Signal empfangen

	 [image: image245.wmf]

P1614 
	 Wegfahrsperre  
	nicht programmiert

	 [image: image246.wmf]

P1650 
	 Service Kontrollleuchte  
	Spannung zu hoch

	 [image: image247.wmf]

P1650 
	 Service Kontrollleuchte  
	Spannung zu niedrig

	 [image: image248.wmf]

P1650 
	 Service Kontrollleuchte  
	Schaltkreis offen

	 [image: image249.wmf]

P1700 
	 Service Kontrollleuchte  
	Anforderung vom Getriebesteuergerät

	 [image: image250.wmf]

P1845 
	 Drehmoment Kontrolle  
	Spannung hoch

	 [image: image251.wmf]

U2100 
	 CAN-BUS  
	Funktionsstörung

	 [image: image252.wmf]

U2101 
	 CAN-BUS t 
	maximale Konfigurationsliste nicht programmier

	 [image: image253.wmf]

U2104 
	 CAN-Bus  
	Rücksetzzähler Überlauf

	 [image: image254.wmf]

U2106 
	 CAN-Bus  
	keine Kommunikation mit Getriebesteuergerät

	 [image: image255.wmf]

U2108 
	 CAN-BUS  
	keine Kommunikation mit ABS/TC
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